Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-10

 Darbo priemonių naudojimas potencialiai sprogioje aplinkoje

 1 priedas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OL_logo_pilkasbaltame** | **Leidimas darbo priemonės naudojimui potencialiai sprogioJE aplinkoJE (leidimo forma)** | **Reg. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_****Reg. data \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Leidimo galiojimo data nuo \_\_\_\_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_\_\_\_ Laikas nuo \_\_\_\_\_\_ val. iki \_\_\_\_\_\_ val.Padalinio pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Naudojimo vieta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Darbo priemonę naudojantis padalinys, rangovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Naudojama darbo priemonė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Naudojimo tikslas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Su saugos reikalavimais susipažinau ir juos vykdysiu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(darbo priemonės naudotojo pareigos, vardas, pavardė ir parašas) |
| Leidžiu naudoti darbo priemonę \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) |

Kita leidimo pusė

|  |
| --- |
| **SAUGOS REIKALAVIMAI****Reikalavimai transporto priemonių naudojimui**● Leidimą pritvirtinti ant priekinio savo transporto priemonės stiklo ir nenuimti jo visą buvimo padalinio teritorijoje laiką.● Transporto priemonės vairuotojas privalo būti įsijungęs avarinę šviesos signalizaciją.● Transporto priemonės vairuotojui draudžiama viršyti 20 km/h greitį.● Transporto priemonę statyti išvažiavimo iš padalinio kryptimi.**●** Baigus darbus pašalinti transporto priemonę iš teritorijos. **Veiksmai avariniais atvejais**● Įvykus pavojingų medžiagų nutekėjimui, suveikus avarinei sirenai ar dujų analizatoriui, nedelsiant nutraukti darbus, išjungti transporto priemonės variklį ar naudojamos įrangos maitinimą ir informuoti technologinio įrenginio personalą.● Darbo priemonės naudojimo metu įvykus gaisrui, avarijai, nelaimingam atsitikimui, leidimas nustoja galioti ir turi būti perduotas atitinkamai įvykio tyrimo komisijai. |