|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OL_logo_pilkasbaltame | zezwolenie na korzystanie ze środków roboczych w potencjalnie wybuchowym środowisku (formularz zezwolenia) | **Nr rej. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Data rej. \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Data obowiązywania zezwolenia od \_\_\_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_\_ Czas od \_\_\_\_\_\_ godz. do \_\_\_\_\_\_ godz.  Nazwa działu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Miejsce używania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Dział, wykonawca korzystający ze środka roboczego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Używany środek roboczy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Cel używania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Zapoznałem się i będzie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (stanowisko, imię, nazwisko użytkownika środka roboczego i podpis) | | |
| Zezwalam na używanie środka roboczego  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (stanowisko, imię, nazwisko osoby wydającej zezwolenie i podpis) | | |

Druga strona zezwolenia

|  |
| --- |
| WYMAGANIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA  Wymagania dot. używania pojazdów  ● Zezwolenie przymocować na przednim szkle swego pojazdu i nie usuwać przez cały okres jego przebywania na terytorium działu.  ● Kierowca pojazdy powinien włączyć awaryjną sygnalizację świetlną.  ● Kierowcy pojazdu zabrania się przekraczać prędkość 20 km/h.  ● Pojazd należy parkować w kierunku wyjazdu z działu.  **●** Po zakończeniu prac usunąć pojazd z terytorium.  Działania w sytuacjach awaryjnych  ● W przypadku wylania się niebezpiecznych substancji, zadziałania syreny awaryjnej czy analizatora gazu niezwłocznie przerwać prace, wyłączyć silnik pojazdy lub zasilanie używanego sprzętu i poinformować personel urządzenia technologicznego.  ● W przypadku pożaru, awarii, wypadki podczas używania środka roboczego zezwolenie wygasa i powinno być przekazane odpowiedniej komisji ds. badań zdarzenia. |