|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OL_logo_pilkasbaltame | zezwolenie na korzystanie ze środków roboczych w potencjalnie wybuchowym środowisku (formularz zezwolenia) | **Nr rej. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**Data rej. \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Data obowiązywania zezwolenia od \_\_\_\_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_\_\_\_ Czas od \_\_\_\_\_\_ godz. do \_\_\_\_\_\_ godz.Nazwa działu \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Miejsce używania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dział, wykonawca korzystający ze środka roboczego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Używany środek roboczy \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Cel używania \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Zapoznałem się i będzie przestrzegać wymogów bezpieczeństwa \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(stanowisko, imię, nazwisko użytkownika środka roboczego i podpis) |
| Zezwalam na używanie środka roboczego \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(stanowisko, imię, nazwisko osoby wydającej zezwolenie i podpis) |

Druga strona zezwolenia

|  |
| --- |
| WYMAGANIA DOT. BEZPIECZEŃSTWAWymagania dot. używania pojazdów● Zezwolenie przymocować na przednim szkle swego pojazdu i nie usuwać przez cały okres jego przebywania na terytorium działu.● Kierowca pojazdy powinien włączyć awaryjną sygnalizację świetlną.● Kierowcy pojazdu zabrania się przekraczać prędkość 20 km/h.● Pojazd należy parkować w kierunku wyjazdu z działu.**●** Po zakończeniu prac usunąć pojazd z terytorium. Działania w sytuacjach awaryjnych● W przypadku wylania się niebezpiecznych substancji, zadziałania syreny awaryjnej czy analizatora gazu niezwłocznie przerwać prace, wyłączyć silnik pojazdy lub zasilanie używanego sprzętu i poinformować personel urządzenia technologicznego.● W przypadku pożaru, awarii, wypadki podczas używania środka roboczego zezwolenie wygasa i powinno być przekazane odpowiedniej komisji ds. badań zdarzenia. |