|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OL_logo_pilkasbaltame | Допуск на применение рабочего оборудования в потенциально взрывоопасной среде (форма) | **Рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Допуск действителен с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ час. до \_\_\_\_\_\_ час.Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место применения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Подразделение, подрядчик, применяющий рабочее оборудование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Рабочее оборудование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Назначение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Подтверждаю свое ознакомление с требованиями по безопасности и обязуюсь их соблюдать \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность, имя, фамилия и подпись лица, применяющего рабочее оборудование) |
| Применять рабочее оборудование разрешаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(должность, имя, фамилия и подпись лица, выдающего допуск) |

(обратная сторона)

|  |
| --- |
| ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИТребования к использованию транспортных средств● Прикрепить допуск к ветровому стеклу транспортного средства и не снимать его в течение всего пребывания на территории подразделения.● Водитель транспортного средства обязан включить аварийную световую сигнализацию.● Скорость движения не должна превышать 20 км/час.● Транспортные средства на местах парковки ставить передом на выезд из парковки.**●** Покинуть территорию после завершения работ. Действия в аварийных случаях● В случае утечки опасных веществ, при срабатывании аварийной сигнализации или газоанализатора, немедленно остановить работы, выключить двигатель транспортного средства или отключить питание оборудования и сообщить персоналу технологической установки.● В случае пожара, аварии, несчастного случая, инцидента во время применения рабочего оборудования, допуск становится недействительным и передается комиссии по расследованию соответствующего инцидента.  |