Akcinė bendrovė „ORLEN Lietuva“ Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijos BDS-10

Darbo priemonių naudojimas potencialiai sprogioje aplinkoje

1 priedas

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OL_logo_pilkasbaltame** | **Leidimas darbo priemonės naudojimui potencialiai sprogioJE aplinkoJE (leidimo forma)** | **Reg. Nr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Reg. data \_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Leidimo galiojimo data nuo \_\_\_\_\_\_\_\_ iki \_\_\_\_\_\_\_\_ Laikas nuo \_\_\_\_\_\_ val. iki \_\_\_\_\_\_ val.  Padalinio pavadinimas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Naudojimo vieta \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Darbo priemonę naudojantis padalinys, rangovas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Naudojama darbo priemonė \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Naudojimo tikslas \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Su saugos reikalavimais susipažinau ir juos vykdysiu  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (darbo priemonės naudotojo pareigos, vardas, pavardė ir parašas) | | |
| Leidžiu naudoti darbo priemonę  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (leidimą išdavusio asmens pareigos, vardas, pavardė ir parašas) | | |

Kita leidimo pusė

|  |
| --- |
| **SAUGOS REIKALAVIMAI**  **Reikalavimai transporto priemonių naudojimui**  ● Leidimą pritvirtinti ant priekinio savo transporto priemonės stiklo ir nenuimti jo visą buvimo padalinio teritorijoje laiką.  ● Transporto priemonės vairuotojas privalo būti įsijungęs avarinę šviesos signalizaciją.  ● Transporto priemonės vairuotojui draudžiama viršyti 20 km/h greitį.  ● Transporto priemonę statyti išvažiavimo iš padalinio kryptimi.  **●** Baigus darbus pašalinti transporto priemonę iš teritorijos.  **Veiksmai avariniais atvejais**  ● Įvykus pavojingų medžiagų nutekėjimui, suveikus avarinei sirenai ar dujų analizatoriui, nedelsiant nutraukti darbus, išjungti transporto priemonės variklį ar naudojamos įrangos maitinimą ir informuoti technologinio įrenginio personalą.  ● Darbo priemonės naudojimo metu įvykus gaisrui, avarijai, nelaimingam atsitikimui, leidimas nustoja galioti ir turi būti perduotas atitinkamai įvykio tyrimo komisijai. |