|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| OL_logo_pilkasbaltame | Допуск на применение рабочего оборудования в потенциально взрывоопасной среде (форма) | **Рег. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  Дата регистрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Допуск действителен с \_\_\_\_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_ час. до \_\_\_\_\_\_ час.  Подразделение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Место применения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Подразделение, подрядчик, применяющий рабочее оборудование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Рабочее оборудование \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Назначение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | |
| Подтверждаю свое ознакомление с требованиями по безопасности и обязуюсь их соблюдать  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность, имя, фамилия и подпись лица, применяющего рабочее оборудование) | | |
| Применять рабочее оборудование разрешаю  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (должность, имя, фамилия и подпись лица, выдающего допуск) | | |

(обратная сторона)

|  |
| --- |
| ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  Требования к использованию транспортных средств  ● Прикрепить допуск к ветровому стеклу транспортного средства и не снимать его в течение всего пребывания на территории подразделения.  ● Водитель транспортного средства обязан включить аварийную световую сигнализацию.  ● Скорость движения не должна превышать 20 км/час.  ● Транспортные средства на местах парковки ставить передом на выезд из парковки.  **●** Покинуть территорию после завершения работ.  Действия в аварийных случаях  ● В случае утечки опасных веществ, при срабатывании аварийной сигнализации или газоанализатора, немедленно остановить работы, выключить двигатель транспортного средства или отключить питание оборудования и сообщить персоналу технологической установки.  ● В случае пожара, аварии, несчастного случая, инцидента во время применения рабочего оборудования, допуск становится недействительным и передается комиссии по расследованию соответствующего инцидента. |